| **Número elementos** | **Componente** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 1 | PC1602LRU | Pantalla LCD 16x2 |
| 2 | 74LS74 |  |
| 4 | 74LS32 |  |
| 4 | 74LS373 | Registro 8-bits |
| 1 | 74LS138 | 3 a 8 Decodificador/Demultiplexor |
| 1 | 4069 |  |
| 2 | 74LS164 | 8-bits out Serial Shift Regitro |
| 2 | Resistencia variable 100K |  |
| 10 | Resistencia variable 1K |  |
| https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/conoroneill.net/wp-content/uploads/2013/09/RPi-pinout-GPIO.png4 | LCD 7 segmentos | Números LCD |
| 4 | 74LS47 |  |
| 4 | ULN2003 | Registro de potencia |
| 1 | DIP-12 | Micro-interruptores |
| 2 | M27C256B | EPROM |
| 1 | PAL16R4A |  |
| 1 | 8045 | Microprocesador |
| 3 | 4020 | Contador 14-bits |
| 1 | 8923 | PC45848P |
| 3 | 741 | Amplificador operacional |
| 2 | 555 |  |
| 2 | 74LS169 | Contador 4-bits Up/Down |
| 1 | 4001 | NOR |
| 1 | 74LS14 |  |
| 2 | 74LS166 | Paralelo-Carga 8 bits Serial Shift Registro |
| 2 | 74LS02 |  |
| 2 | 74LS157 | Cuadruple 1 de 2 Data Selectores/Multiplexores |
| 1 | 74LS374 |  |
| 2 | 74LS10 |  |
| 1 | 74LS30 |  |
| 2 | 4051 |  |
| 1 | 4029 |  |
| 1 | 4011 |  |
| 1 | 74LS00 |  |
| 2 | LM324N | Amplificador operacional |
| 1 | 8049 |  |
| 1 | 8025 |  |
| 1 | K3020P | ?? |
| 1 | DAC0801 |  |
| 1 | 4N26 | ?? |
| 1 | DAC0800 |  |
| 1 | DAC08CP |  |
| 2 | TL074 | Amplificador operacional |

